|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По запросу предложений в электронной форме № 189 440** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость эквивалента | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Туфли кожаные (Размеры:  "45" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Туфли кожаные     Туфли должны фиксироваться на стопе при помощи резинок и иметь мягкий верхний кант, обеспечивающий комфортную фиксацию на стопе и удобство во время носки.   Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки.   Туфли должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации.  Материал верха: натуральная водостойкая кожа  Подкладка: натуральная подкладочная кожа/натуральный спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой  Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, нитрил) или двухслойная (ПУ и ТПУ, ПУ и ПУ, ТПУ и ТПУ, ПУ и нитрил). Метод крепления подошвы: литьевой. Ходовой слой подошвы МБС должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям.  Цвет: белый.  Продукция подлежит сертификации1 соответствия требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Сапоги резиновые (Размеры:  "35" - 1 Пара (2 шт.)  "36" - 8 Пара (2 шт.)  "37" - 10 Пара (2 шт.)  "38" - 9 Пара (2 шт.)  "39" - 11 Пара (2 шт.)  "40" - 2 Пара (2 шт.)  "41" - 6 Пара (2 шт.)  "42" - 4 Пара (2 шт.)  "43" - 2 Пара (2 шт.)  "44" - 2 Пара (2 шт.)  "47" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 56,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Сапоги поливинилхлоридные     Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, износостойкого ПВХ.   Высота сапог, см: 33 – 39.   Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный литьевой с толщиной в верхней части не более 1,8 мм.   Подкладка: текстиль.   Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Цвет: черный/темно-серый/темно-синий   Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Сапоги кожаные с противоударным подноском без антипрокольной стельки (Размеры:  "45" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском     Сапоги должны иметь регулируемое по ширине голенище и широкую колодку для обеспечения комфортапри эксплуатации  Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки. Противоударный подносок должен быть изготовлен из композитных материалов (Мун 200). С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от натирания».  Материалы:  Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм).  Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть  Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой.  Подошва: двухслойная ПУ/нитрил. Из нитрила изготавливается ходовой слой, а из ПУ — амортизационный.   Метод крепления подошвы – литьевой.  Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Цвет: черный/темно-серый.   Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Сапоги (Размеры:  "35" - 1 Пара (2 шт.)  "36" - 1 Пара (2 шт.)  "37" - 4 Пара (2 шт.)  "38" - 8 Пара (2 шт.)  "39" - 5 Пара (2 шт.)  "40" - 2 Пара (2 шт.)  "41" - 3 Пара (2 шт.)  "42" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 25,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Сапоги кожаные утеплённые     Сапоги должны иметь регулируемое по ширине голенище и широкую колодку для обеспечения комфортапри эксплуатации  Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки.   Материалы:  Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм).  Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть  Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой.  Подошва: двухслойная ПУ/нитрил. Из нитрила изготавливается ходовой слой, а из ПУ — амортизационный.   Метод крепления подошвы – литьевой.  Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Цвет: черный/темно-серый.   Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Сабо (Размеры:  "36" - 3 Пара (2 шт.)  "37" - 3 Пара (2 шт.)  "38" - 5 Пара (2 шт.)  "39" - 2 Пара (2 шт.)  "42" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 14,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Сабо    Сабо с закрытой носочной, открытой пяточной частью, с перфорацией на союзке. Могут иметь ремень для фиксации на стопе.   Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Сабо должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации.  Верх: натуральная водостойкая кожа толщиной  Подкладочный материал: натуральная подкладочная кожа/натуральный спилок подкладочный/трикотажное обувное полотно/нетканое обувное полотно/обувная ткань. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой.   Подошва: однослойная (ПУ, ТПУ, ПВХ) или двухслойная (ПУ и ТПУ, ТПУ и ТПУ). Метод крепления подошвы: литьевой. Ходовой слой подошвы должен обладать МБС, стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям. Подошва должна обеспечивать защиту от общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф.   Цвет: белый.  Продукция подлежит обязательному декларированию соответствия требованиям ТР ТС 017  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ботинки кожаные (Размеры:  "35" - 1 Пара (2 шт.)  "36" - 8 Пара (2 шт.)  "37" - 8 Пара (2 шт.)  "38" - 13 Пара (2 шт.)  "39" - 7 Пара (2 шт.)  "40" - 5 Пара (2 шт.)  "41" - 6 Пара (2 шт.)  "42" - 2 Пара (2 шт.)  "43" - 3 Пара (2 шт.)  "44" - 3 Пара (2 шт.)  "45" - 1 Пара (2 шт.)  "47" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 58,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Ботинки кожаные    Ботинки кожаные должны фиксироваться на стопе при помощи шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.   Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки.   Ботинки кожаные должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации.  Материалы:  Верх обуви: натуральная кожа  Подкладочный материал: трикотажное обувное полотно  Подошва: однослойная полиуретан.  Метод крепления подошвы – литьевой.   Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Цвет: черный/темно-серый.  Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ботинки (Размеры:  "36" - 7 Пара (2 шт.)  "37" - 4 Пара (2 шт.)  "38" - 2 Пара (2 шт.)  "39" - 5 Пара (2 шт.)  "41" - 3 Пара (2 шт.)  "42" - 3 Пара (2 шт.)  "43" - 2 Пара (2 шт.)  "44" - 2 Пара (2 шт.)  "47" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 29,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Ботинки кожаные утеплённые     Ботинки кожаные зимние должны фиксироваться на стопе при помощи шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.   Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки.   Ботинки должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации.   Материалы:  Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм).  Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть  Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой.  Подошва: двухслойная ПУ/нитрил. Из нитрила изготавливается ходовой слой, а из ПУ — амортизационный.   Метод крепления подошвы – литьевой.  Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Цвет: черный/темно-серый.  Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ботинки (Размеры:  "40" - 1 Штука  "41" - 2 Штука  "42" - 1 Штука  "43" - 1 Штука  "44" - 2 Штука  "45" - 2 Штука  "46" - 1 Штука) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском    Ботинки кожаные зимние должны фиксироваться на стопе при помощи шнурков, иметь глухой/полуглухой клапан-язык для придания герметичности и защиты от попадания внутрь обуви пыли, грязи и мелких предметов во время эксплуатации, с мягким верхним кантом из натуральной кожи. Мягкий верхний кант должен защищать от боковых ударов, обеспечивать комфортную фиксацию на ноге и удобство во время носки.   Вкладная стелька должна обладать амортизирующими свойствами.   Задник должен обеспечивать устойчивую фиксацию пятки.   Ботинки должны иметь широкую колодку для обеспечения комфорта при эксплуатации.   Материалы:  Верх: натуральная морозостойкая кожа КРС хромового дубления повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм).  Утепленная подкладка: натуральный мех/натуральная шерсть  Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой.  Подошва: двухслойная ПУ/нитрил. Из нитрила изготавливается ходовой слой, а из ПУ — амортизационный.   Метод крепления подошвы – литьевой.  Подошва МБС должна обладать стойкостью к деформациям, сохранять свои свойства при воздействии низких температур (от минус 40 ºС) и при кратковременном контакте с нагретыми поверхностями (до плюс 120 ºС). Ходовой слой подошвы должен обладать стойкостью к истиранию, сопротивлением к скольжению по обледенелым поверхностями. Подошва должна обеспечивать защиту от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Противоударный подносок должен быть изготовлен из композитных материалов (Мун 200). С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от натирания  Цвет: черный/темно-серый.  Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Сапоги резиновые с жестким подноском (Размеры:  "41" - 1 Пара (2 шт.)  "43" - 1 Пара (2 шт.)  "45" - 1 Пара (2 шт.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пара (2 шт.) | | | | 3,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Сапоги поливинилхлоридные с защитным подноском    Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, износостойкого ПВХ.   Высота сапог, см: 33 – 39.   Верх обуви: пластикат поливинилхлоридный литьевой с толщиной в верхней части не более 1,8 мм.   Подкладка: текстиль.   Профиль подошвы должен иметь противоскользящий рельеф, обладать свойством самоочищения, с глубиной протектора не менее 4 мм.  Противоударный подносок должен быть изготовлен из композитных материалов (Мун 200). С внутренней стороны противоударный подносок должен иметь мягкую прокладку из резины или вспененного материала для защиты стопы от натирания  Цвет: черный/темно-серый/темно-синий   Продукция подлежит сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 019  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 356 394,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 59 399,00 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 296 995,00 | | | | | | | | |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оплата в размере 100% в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |