|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По запросу предложений в электронной форме № 189 439** |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений (Размеры:
"(104/108;170/176)" - 1 Штука
"(112/116;170/176) " - 1 Штука
"(112/116;182/188) " - 1 Штука
"(120/124;194/200) " - 3 Штука) | Штука | 6,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской)

Халат мужской прямого силуэта, длинной до середины икры, с центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, с втачными рукавами. Воротник стояче-отложной с лацканом.
Перед с кокетками. На левой детали переда накладной карман с фирменным блоком. На уровне бедер два накладных кармана прямоугольной формы. Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется на две обметанные петли и пуговицы. Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета.
Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2
Состав ткани: Хлопок – 80, ПЭ – 20,.
Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
 |
| 2 | Куртка (Размеры:
"(96-100/170-176) " - 1 Штука
"(104-108/170-176)" - 1 Штука
"(104-108/182-188)" - 1 Штука
"(112-116/170-176)" - 1 Штука
"(112-116/182-188) " - 1 Штука
"(120-124/194-200)" - 3 Штука) | Штука | 8,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механичкских воздействий на утепляющей прокладке (мужская)

Описание внешнего вида куртки
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на клепки,
отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,
накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.
Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.
Спинка из верхней и нижней частей.
Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.
Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Ткань верха: полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая».
Утеплитель: синтепон,100 г/м2 , куртка 3 слоя
Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;
На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".
Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы
Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.
Цвет фирменного блока – белый.
Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара
 |
| 3 | Костюм на утепляющей прокладке (Размеры:
"(96/100;170/176)" - 2 Штука
"(96/100;182/188) " - 2 Штука
"(104/108;170/176) " - 4 Штука
"(112/116;182/188) " - 2 Штука
"(128/132;182/188) " - 1 Штука
"(140;182/188) " - 1 Штука
"(96/100;158/164)" - 1 Штука) | Штука | 13,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке (мужской)

Комплектация: куртка+ брюки
Описание внешнего вида куртки
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы,
отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,
накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.
Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.
Спинка из верхней и нижней частей.
Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.
Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Описание внешнего вида брюк
Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками.
Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части, наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.
Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.
Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.
Ткань верха: полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая».
Утеплитель: синтепон,100 г/м2 , куртка 3 слоя, брюки 2 слоя. Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;
На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".
Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы
Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.
Цвет фирменного блока – белый.
Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара.

 |
| 4 | Костюм на утепляющей прокладке (Размеры:
"(82/92;152/158) " - 5 Штука
"(82/92;164/170" - 9 Штука
"(96/100;152/158) " - 4 Штука
"(96/100;164/170) " - 9 Штука
"(96/100;176/182)" - 2 Штука
"(104/108;152/158) " - 1 Штука
"(104/108;164/170) " - 4 Штука
"(112/116;152/158) " - 2 Штука
"(112/116;164/170)" - 6 Штука
" (120/124;152/158) " - 1 Штука
"(120/124;164/170) " - 1 Штука) | Штука | 44,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке (женский)

Комплектация: куртка+ брюки
Утепленная женская куртка с центральной застежкой на молнию закрытую планкой с застежкой на клепки , внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии, прилегающий силуэт, удлиненная спинка,, стеганый утеплитель, регулировка объема низа, кулиской, ветрозащитные манжеты-напульсники, съемный капюшон. В верхней части переда и спинки световозвращающие полосы, серого цвета, толщиной 5 см.
Цвет: васильковый с серой отделкой. Ткань верха полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая», подкладки - 100% полиэфир, утеплитель – синтепон 360 г/м3
Брюки с центральной застежкой на молнию и две кнопки на поясе. Стеганый расширенный пояс со шлевками. Для регулирования объема в области талии в боковых швах пояс собран на эластичную тесьму. Прорезные боковые карманы, застегивающиеся на молнию.. Усилительная накладка по низу шаговых швов . Световозвращающие полосы по низу брюк.
Ткань верха: 100% полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием, плотность 85 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд» 100 г/кв.м, 1 слой.
Подкладка: 100% полиэфир.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. серого цвета
Цвет: васильковый
Размеры фирменного блока: спереди на груди слева 100 х 54 мм; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали
Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.
Цвет фирменного блока – белый.
Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара.
 |
| 5 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размеры:
"(82/92;152/158) " - 6 Комплект
"(82/92;164/170) " - 5 Комплект
"(96/100;152/158) " - 5 Комплект
"(96/100;164/170) " - 11 Комплект
"(96/100;176/182) " - 2 Комплект
"(104/108;152/158) " - 1 Комплект
"(104/108;164/170) " - 4 Комплект
"(112/116;152/158) " - 1 Комплект
"(112/116;164/170) " - 6 Комплект
"(112/116;176/182) " - 1 Комплект
"(120/124;152/158" - 1 Комплект
"(120/124;164/170) " - 1 Комплект) | Комплект | 44,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки)

Комплектация: куртка+ брюки
Описание внешнего вида куртки
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном, накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низарегулируются с помощью шнура и фиксаторов. Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с
клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки.
Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и
пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами.
Листочка с застежкой на потайную кнопку.
Спинка из верхней и нижней частей.
Рукав из частей: верхней, передней и задней, с усилительными накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней. Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона обметанные петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.
Описание внешнего вида брюк
Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками. Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части , наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу. Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.
Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, г/м2 – 220-250
Состав ткани, % - хлопок 80, ПЭ – 20,
Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;
На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".
Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы
Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.
Цвет фирменного блока – белый.
Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара.
 |
| 6 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размеры:
"(96/100;158/164) " - 1 Комплект
"(96/100;170/176) " - 2 Комплект
"(96/100;182/188) " - 3 Комплект
"(104/108;170/176) " - 4 Комплект
"(104/108;182/188) " - 1 Комплект
"(112/116;182/188) " - 2 Комплект
"(120/124;158/164) " - 1 Комплект
"(128/132;182/188) " - 1 Комплект
"(140;182/188) " - 1 Комплект) | Комплект | 16,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Куртка и брюки)

Комплектация: куртка+ брюки
Описание внешнего вида куртки
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы,
отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,
накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.
Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.
Спинка из верхней и нижней частей.
Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.
Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Описание внешнего вида брюк
Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками.
Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части, наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.
Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.
Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.
Состав ткани, % - хлопок 80, ПЭ – 20,
Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, г/м2 – 220-250
Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;
На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".
Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы
Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.
Цвет фирменного блока – белый.
Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара.
 |
| 7 | Плащ влагозащитный (Размеры:
"(88/92;158/164) " - 2 Штука
"(88/92;170/176) " - 2 Штука
"(96/100;158/164)" - 3 Штука
"(96/100;170/176)" - 4 Штука
"(104/108;158/164) " - 2 Штука
"(104/108;170/176) " - 1 Штука
"(112/116;158/164) " - 3 Штука
"(112/116;170/176) " - 2 Штука
"(120/124;158/164) " - 1 Штука) | Штука | 20,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Плащ непромокаемый

Плащ прямого силуэта с застежкой на молнию, внутренней планкой, капюшоном по лицевому вырезу стягивающемуся тесьмой, двумя накладными карманами с клапанами, рукавами реглан с внутренними защитными манжетами. Вентиляционными отверстиями в области проймы. С кокеткой на спинке, в шве стачивания (сваривания) кокетки вентиляционные отверстия.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 12.4.288
Поверхностная плотность ткани: 200 г/м2
Состав ткани, % не менее: ПЭ – 100 с ПВХ покрытием,
Воздухоупорность, мм вод. Ст., не менее 5000. Класс защиты - 2
Раздирающая нагрузка ткани, Н, не менее 10
Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара.
 |
| 8 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений (Размеры:
"(88/92;152/158) " - 1 Штука
"(88/92;164/170) " - 1 Штука
"(96/100;152/158) " - 1 Штука
"96/100;164/170) " - 3 Штука
"(104/108;152/158) " - 1 Штука
"(104/108;164/170)" - 1 Штука
"(112/116;152/158) " - 1 Штука
"(112/116;164/170) " - 2 Штука
"(112/116;176/182)" - 1 Штука
"(120/124;164/170) " - 1 Штука) | Штука | 13,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский)

Халат полуприлегающего силуэта с застежкой на кнопках или молнии. Полочки с рельефными швами, швы оформлены тонким кантом. Два удобных кармана. Короткий рукав.
Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209
Ткань: смесовая, 65 % полиэфир, 35 % хлопок, 120 г/м²
Цвет: васильковый
Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).
Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.131 (женский),
После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Срок (период) поставки товаров | От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 483 384,00 | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 80 564,00 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 402 820,00 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | Оплата в размере 100% в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку товара |